**מכונת טאוט קטנה מדגם**

**HAKO CM1250 PLUS**

**מפרט טכני**

**מנוע**: מנוע דיזל תוצרת YANMAR,

4 צילינדרים קירור מים 45 כ"ס

ללא טורבו.

**תמסורת**: הנעה הידרוסטאטית ב- 4 גלגלים.

יכולת טיפוס גבוהה של כ-20 ס"מ.

הינע על כל גלגל בנפרד.

**הינע:** נסיעה אוטומטיבית מינהלתית

מ-0 - 30 קמ"ש – מינהלתית

מ-0 - 16 קמ"ש – מצב עבודה

**היגוי:**  היגוי פירקי הידראולי.

**צמיגים:** 215/65 R15קדמיים ואחוריים זהים.

**בלמים:** בלימה הידרוסטטית בדוושת הנסיעה, בלימה הידראולית בדוושת בילום בלמי חניה בהפעלה מכאנית.

**תא נהג:** מושב משוכך פנאומטית למפעיל עם ווסת למשקל, כולל משענת ראש, חגורת בטיחות ומשענות יד, מיזוג-אויר וחימום מקורי, דלתות שקופות עם חלונות הזזה, מראות צד גמישות עם יכולת כוון וקיפול מתא הנהג. חלוקה ארגונמטרית יעילה לכל מערכות פיקוד והפעלה.

מפסקי הפעלה ממוקמים לנוחות המפעיל, לבקרה על מערכת ההפעלה.

**מערכת**  מיכל אשפה אוניברסלי בנפח של 1,200 ליטר ונומינלי 1,000 ליטר, עשוי פלדת אל-חלד,

**טאוט:** פריקה הידראולית לגובה של 1,400 מ"מ כולל גיבוי הרמה ידני. מפוח יניקה מונע ע"י מנוע הידראולי מאוזן דינמית בעל להבים נוגדי שחיקה. מערכת מיחזור מים לרציפות תפעולית. מיכל מים נקיים לדיכוי אבק. פתח יניקה בחזית המכונה ושתי מברשות צד בקוטר 900

מ"מ עם שליטה במהירות סיבוב מתא המפעיל.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| אורך | 3969 מ"מ | מרווח סרנים | 1,430 מ"מ |
| רוחב | 1,193 מ"מ | רוחב טיאוט חופף | 2,270 מ"מ |
| גובה | 1,999 מ"מ | מיכל מים | 180 ליטר |
| משקל כולל  כושר מעמס | 2,600 ק"ג  620 ק"ג | מערכת מים במיחזור | 150 ליטר |

**מידות**

**ומשקל:**

**אופציות:** מתקן קרצוף להחלפה עם מתקן הטאוט

צינור יניקה חיצוני

נעילת דיפרנציאל לטיפוס קל על מכשולים.

אקדח שטיפה בלחץ

**המפרט הקובע הינו מפרט היצרן והיצרן שומר על זכותו לשנות את המפרט הטכני ללא**

**הודעה מראש**.